附件3

川渝地区水泥行业环保深度治理

差异化错峰标准

分类	颗粒物mg/m3	二氧化硫mg/m3	氮氧化物

（以NO2计）mg/m3	窑尾基准含氧量（%）mg/m3	差异化错峰生产
A类

企业	不高于10	不高于35	不高于50	10	减免错峰生产基准天数的60%。
B类

企业	不高于10	不高于50	不高于100	10	减免错峰生产基准天数的20%。
备注：

1.实施A类深度治理排放改造生产线：每吨熟料氨水消耗量小于4千克（以氨水质量浓度25%计），氨逃逸≤5mg/m3（窑尾基准氧含量10%）。

2．实施B类深度治理排放改造生产线：每吨熟料氨水消耗量小于4千克（以氨水质量浓度25%计），氨逃逸≤8mg/m3（窑尾基准氧含量10%）。