附件2

四川省智慧适老化应用产品推广目录（2024版）

（排名不分先后）

序号	服务商名称	产品名称	主要功能与特色	联系方式
1	四川华迪信息技术有限公司	居家健康宝	齐家乐居家健康宝以居家老人为主要对象，设备采用物联网技术、无线传感器技术、互联网通信技术、嵌入式技术、视频处理技术，旨在通过健康检测、健康档案管理、在线服务等功能，为区域内广大老年人群提供一个全面、智能、便捷的居家养老服务解决方案。老人可以使用健康检测仪器（心电检测仪、血氧仪、血压仪、血糖尿酸胆固醇分析仪、体温计）自助测量身体的各项健康指标，监测的信息会自动传送到平台，当监测到健康状况异常时，系统会自动提示医护人员进行干预；另外老人还可以通过健康宝实现远程咨询问诊、远程视频聊天、居家养老服务在线下单、在线购物、健康宣教等居家养老照护功能。	028-84628700

13982013571
2	四川华迪信息技术有限公司	智能监测床垫	齐家乐智能监测床垫，为老年人提供全方位、智能化的睡眠健康管理。产品采用先进的传感技术，全天候监测用户的心率、呼吸率、在床/离床状态等多个关键指标，并通过NB网络直接上传云平台，提供全面的睡眠AI分析和心率预警、离床预警等功能。方便医康养机构和个人用户随时管理自身的健康情况。

产品配套提供机构使用的智慧床位可视化看板和个人使用的微信小程序，能够实时查看智慧床垫采集的数据，结合AI算法在监测到异常情况时立即进行预警，同时在晚上老人离开床铺并长时间未返回进行及时报警，避免因意外导致老人的健康风险。

028-8462870013982013571

3	四川华迪信息技术有限公司	数智健康检测箱	数智健康检测箱是一款测量健康指标的智慧适老化应用产品，主要包括身份证实名制智能建档，健康生命体征智能检测（血压、血氧、心电、血糖、尿酸、胆固醇、体温），数据离线保存，数据智能传输上传到云平台四个核心功能。采用模块化设计使检测箱在保持整体美观的同时，具备更高的灵活性和可扩展性。可以根据实际时长需要添加、减少或更换模块。	028-8462870013982013571
4	四川华迪信息技术有限公司	智慧医养服务站云平台	齐家乐“智慧医养服务站云平台”是华迪信息针对医养机构推出的新一代数字化医养服务产品。该平台旨在打通机构与社区、机构与家庭的连接，实现机构健康服务的关口迁移和落地落实，让健康服务真正“高频”、“可触达”，老百姓有更多获得感。

产品以健康服务为核心，以智慧化为支撑，能够为社区居民提供多达12项智慧健康服务，实现居民全周期健康管理；同时该产品能够依托“智慧医养大数据公共服务平台”在区域内部署多个服务站点，形成覆盖整个区域的一体化健康服务网络。产品包括旗舰版、增强版、标准版、便携版等针对不同场景、不同价位的型号。适用于：综合性医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、健康管理中心、养老服务综合体(养老服务中心)、党群服务中心、日间照料中心、养老机构、康养地产、康养小镇、城市公园、城市广场、物业公司等。	028-8462870013982013571
5	四川长虹智慧健康科技有限公司	健康养老服务智能产品	产品包括健康手表、健康手机、爱心卡、紧急呼叫、自助体检设备、专业体检设备、个人物联网智能检查设备、智能听诊器、动态心电记录仪、生命体征检测仪、人体姿态检测仪、无感智能睡眠与健康监护仪、非接触式体征监测、防跌倒、智能门锁、智慧家庭等健康、康复、安全、生活产品。产品配合健康养老服务平台，为院内以及居家老人等提供智慧养老服务体验。	0816-2326928

18681697323
6	成都科创智远信息技术有限公司	安全设备	通过为独居、空巢、高龄等特殊老年人安装烟雾传感器、可燃气体传感器、门磁报警器、红外生命体征传感器、水浸报警器、SOS紧急呼叫器、定位胸卡等智能安全设备，无需老人干预管理，可实时监测老人是否存在安全隐患，并以电话或短信形式及时通知到紧急联系人，预防老人出现安全事故。	028-63812349
7	成都科创智远信息技术有限公司	健康设备	产品通过配置腕带手表、智能手环、智能睡眠监测带等智能健康设备，实时监测老人心率、呼吸、体温、血压等健康指数，依托大数据分析，提供响应健康指导，保障老人身体健康。	028-63812349
8	成都科创智远信息技术有限公司	人工智能设备	产品利用视频图像分析、人脸识别、语音识别、毫米波探测等技术手段，通过老人居住房间和养老设施场所配置毫米波雷达、跌倒报警器、小度智能屏（养老版）、入侵报警摄像头、流量监测摄像头、人脸识别摄像头等人工智能设备，通过多维度、多点位预防各类安全隐患问题发生。	028-63812349
9	成都全时云信息技术有限公司	AI智护平板	产品是一款专为养老机构、老年护理中心、社区养老服务综合体设计，解决老年人照护工作难点的智能移动办公产品。智护平板提供从长者入院管理、能力评估到照护计划制定、再到护理执行单管理的全流程服务，旨在通过智能化工具提升养老照护服务的专业性和个性化水平，确保每位长者都能得到专业、细致的照护，同时提高护理团队的工作效率和服务质量。	028-85980221
10	四川普慧康泰人工智能科技股份有限公司	智能穿戴集尿器	产品通过液体传感技术，实时监测排便，触发主机在0.1秒内启动集尿工作，自动负压收集尿液至医用尿袋，使私处干燥、清爽，保障尿路系统健康、卫生。产品适用于躺、坐、行等多种应用场景，临床上多应用于失能、半失能、高龄的老人，伤友，及因特殊原因不方便的群体。	18582480148
11	成都集思鸣智科技有限公司	小型化眼动仪	产品可以精准捕捉眼球的高速运动，通过多维度监测眼跳参数，评估关键脑区功能，适用于对55岁以上的老年人群进行广泛的轻度认知功能障碍快速筛查，为进一步实现全面安全、快速、高效的脑健康管理服务做基础。产品小巧便携，重量不超过1kg，支持头戴式，支架式，适合多种使用场景，不受地点限制，3-5分钟出具快筛结果，准确率高于认知量表，操作难度低，日均筛查量可达80-100人次，适用人群广泛，数据加密保存，安全可靠。	19183978229
12	布法罗机器人科技（成都）有限公司	助力外骨骼	产品采用按需助力的控制方法助力行动不便老年人日常行动，通过发挥自身身体机能参与度，使得肌肉能更大程度的得到锻炼，有利于自身行动与康复。产品人性化设计、轻便便携、快速穿脱。	028-61174020
13	四川东鼎里智信息技术有限责任公司	多参数生理监测服	产品是新一代实时体征检测穿戴装备，采用柔性传感、人工智能、大数据、物联网等技术，以医疗器械二级标准设计制造数据精度达到临床医疗级，对穿戴者的全体表生理指标进行实时采集包括，心电、肌电、脑电、血氧、皮电、呼吸、体温等，通过多参数算法可以实时监测穿戴者的姿态、疲劳度、紧张、情绪、肌肉状态、爆发力、耐力、体能、情绪等，通过后台专家系统对各项生理指标进行实时分析判读，预测身体机能运行状态，对重点人群及老年人的健康进行长期监测，对心脏异常、体征异常进行实时报警。	18628238516
14	四川瑞朗医疗器械有限公司	电动病床	产品可通过操作按钮随意调节背部和腿部的不同角度，有助于老年人在替换衣服或变换身体位置时减少不适而提供方便，还能在病床上吃饭、喝茶、看电视盒、读书写字，方便又舒适。即使是生活不能自理者，通过按钮，可实现在床上侧翻、倾斜，大大减轻护理人员劳动负担。	028-87572862
15	泰康之家蜀园成都健康服务有限公司	紧急报警卡	产品集成了一键报警、居民门锁、一卡通消费、公共区域门禁等功能，操作简单、适老化设计，不额外增加居民佩戴负担。在安全功能方面，集成了定向通话、GPS定位、蓝牙信标定位，信息推送等功能，可以根据老人需求选择性使用。	18780112618
16	四川华融瑞视科技有限公司	智能老人腕表	产品集成GPS精准定位、视频通话、语音通话、SOS一键求救、吃药喝水提醒、跌倒报警、手表脱落报警、心率（动态）体温血压血氧检测、安全围栏，行走轨迹，健康计步，语音微聊，智能寻表、防水、超长待机、大喇叭等使用功能。	15608009999
17	四川华融瑞视科技有限公司	智能用电保护器	产品可实现智能防控跳闸告警、漏电触电预警跳闸保护、受潮浸水防触电保护、线路过温保护、亮灯、手机语音/短信、云平台等功能。	15608009999
18	四川华融瑞视科技有限公司	SOS紧急呼救报警器	产品在老人感觉身体不适或其他紧急情况时，可拉动紧急拉绳或按下紧急按键，产品通过NB-IoT物联网通知推送至手机和电脑端中心管理平台，可实现语音电话和短信通知。	15608009999
19	四川华融瑞视科技有限公司	智能一氧化碳报警器	产品用于检测一氧化碳气体，对因气体的扩散引发的火灾进行安全检测和提早报警。探测器具有灵敏度高、可靠性好、抗烟、抗酒精和自动温度补偿功能，用于CO有毒气体的安全监测。 设备通过4G/NB-IoT物联网将报警信息推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时进行语音电话和短信通知。	15608009999
20	四川华融瑞视科技有限公司	雷达跌倒报警器	产品采用雷达探测技术，感知老人跌倒。结合智能AI分析技术，将老人跌倒后10秒内站立，或跌倒后30秒内还没有站立等情况智能分析，将报警信息第一时间推送到机构或子女，让老人得到最及时的帮助。	15608009999
21	四川华融瑞视科技有限公司	4G智能呼叫对讲器	产品利用4G无线网络实现语音通话功能，完成远程数据传输和控制。当发生紧急情况时，可按动设备自身的按钮或配置的无线按钮，即可把报警信息推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时设备自动拨打事先设置好的电话号码进行语音通话。	15608009999
22	成都多谱测探科技有限公司	睡眠监测仪	产品是一款非接触式监测设备，使用者无需佩戴任何设备，即可对夜间睡眠质量情况进行准确监测。

设备通过对夜间睡眠姿势、呼吸、在/离床、翻身等信息的准确采集， 通过自主研发的数据分析算法，在传统睡眠质量分析报告的基础上，增加了相关疾病关联度指数。使用者在查看睡眠质量分析报告的同时，还能获知自身疾病风险等级以及建议指导意见。设备具有呼吸暂停监测、睡眠质量报告、远程升级及回滚等功能。	028-60830860
23	成都多谱测探科技有限公司	健康监测仪	产品是一款非接触式健康数据监测设备，通过对呼吸、心率等数据的实时长期监测，可为使用者的呼吸障碍疾病前期征兆进行预警，提前发现提前干预。使用者在监测范围内无需佩戴任何设备，即可连续监测人体健康数据，通过长期健康数据监测，为老年人慢病管理提供数据支持，根据监测数据对老年人慢病管理计划进行调整。设备具有心率监测、心率异常监测、呼吸监测、呼吸异常监测、远程升级及回滚等功能。	028-60830860
24	四川八维九章科技有限公司	智能生命体征监测仪	产品基于毫米波雷达射频技术，可对居家老人进行非接触式、保护隐私、不间断的生命体征监测，当监测到老人呼吸心率异常可即时告警。	18628269212
25	四川八维九章科技有限公司	智能跌倒监测仪	产品基于毫米波雷达射频技术，保护隐私，不成像，可实现隐私空间监测、人体存在检测、长者跌倒检测、多姿态跌倒识别、智能分析跌倒风险、实时主动告警。	18628269212
26	成都理想科技开发有限公司	AI智能睡眠监测带（神眼LX8713）	产品通过对老人睡眠中的心率、呼吸、体动、在床、离床等状态的监测，实现异常提示、睡眠质量报告推送和查看、sos紧急求助、24小时人工电话通知等功能和服务，达到在充分保证老人个人隐私的情况下，远程睡眠监护的作用，降低老人安全风险，对老人健康状态分析也有一定辅助参考作用。产品使用时可粘贴固定在光滑床垫上，无需穿戴，使用方便；无感监测无辐射无电磁场；USB接口供电，通过手机APP绑定，微信小程序查看睡眠数据和睡眠报告。	13558885075
27	成都理想科技开发有限公司	跌倒探测器（神眼LX8711）	产品采用红外阵列传感器结合AI边缘计算等技术，通过分析老人的体态、体位、同一个姿态或位置保持时长等变化，判断老人是否跌倒或长时间无活动，将报警信息发送到老人安全服务平台和照护人手机，起到及时发现和处理相关安全隐患的作用。设备自带sos紧急求助按键、环境温度过高提示、24小时人工电话通知等功能和服务，进一步降低了老人的安全风险。产品还具备安装方便、隐私保护、稳定性高、活动异常提示等功能。	13558885075
28	中国电信股份有限公司绵阳分公司	魔盒+康养遥控器	依托于中国电信魔盒产品底座，用户通过康养遥控器，实现实时检查身体数据，例如心跳、心率等，可通过中国电信ITV电视大屏进行实时展示与历史记录，也可以通过小程序分享至家属、所在社区或村社的管理单位。	13388113516
29	中国电信股份有限公司绵阳分公司	康养智能手表、智能血压仪	产品包括穿戴的智能手表、智能血压仪等智能终端，可实时监测老年人的血压、血氧、心率等健康信息，通过中国电信物联网，将数据传输至由社区或村社进行统一监管的中国电信数字乡村平台，实现老人健康数据一屏统管，同时可通过小程序数据分享至老人家属。	13388113516
30	四川省福寿居养老服务有限公司	手持便捷健康监测一体机	产品能精准测量血压、血氧、体温、血糖、尿酸、血酮等多项生理参数，进行数据存储与分享。产品能为用户提供健康管理解决方案，应用场景广泛，适用于家庭医生签约，公卫随访功能，企业大健康管理，基层防疫防控，社区养老，居家旅居，居民健康监测等。	13568011222
31	四川省福寿居养老服务有限公司	生命雷达探测设备	产品利用微毫米波雷达技术监测技术，能够24小时不间断地监测目标区域内的运动状态，确保全天的安全守护。产品无佩戴要求，具有隐私保护，能够自动及多方式报警，适用于家庭养老、医疗机构、养老院与社区等场景。	13568011222
32	眉山市友情养老托护中心	可穿戴健康管理设备	产品为居家养老的老人佩戴使用，可随时监管到老人的身体常规数据，数据可同步到乐开怀智慧养老服务平台，由线下工作人员进行监管。	028-38437999
33	眉山市友情养老托护中心	自助检测一体机	产品能为居家养老、日间照料、全日制入住的老人提供个性化健康管理，检测和记录各项数据，形成档案。	028-38437999
34	成都仁峰教育信息技术有限公司	AI语音电器开关、遥控器	产品具有语音导航、语音控制、语音定时、更改唤醒词、命令词、调节音量大小、恢复出厂设置等特色功能，通过人机交互，无需网络网关、无需APP、无需蓝牙，老旧电器均可用，简单稳定，安全适老，可轻松实现语音控制家电及灯具的开关和定时，语音调节窗帘、空调和电视，有助于老年人、残疾人安全便捷使用电器。产品具有自定义自学习功能，可解决语音识别存在的方言口音问题。	028-85016002

15520726777

35	四川中顺智康医疗科技有限公司	智能健康手表	产品具有一键呼叫、实时位置、测温、心率监测、实时血氧、实时血压、紧急报警、摔倒报警、运动计步、电子围栏、轨迹查看等功能。	400-009-2128

028-85212128
36	四川跨客通科技有限公司	毫米波无感式卧床体征监测仪	产品采用国内先进的硬件芯片，领先的软件算法与应用，快捷安装以后，实现24小时不间断的卧床生命体征监护。监护对象无须佩戴、无须充电、无须操作，即可完成精度更高，误报低更低的是否卧床、卧床呼吸、卧床心率等的动态监护，发生异常则自动通知告警，实现智能看护。	15308181291
37	四川跨客通科技有限公司	毫米波无感式跌倒监测仪	产品采用国内先进的硬件芯片，领先的软件算法与应用，快捷安装以后，实现24小时不间断异常跌倒/晕倒监测。监护对象无须佩戴、无须充电、无须操作，即可完成精度更高，误报低更低的跌倒/晕倒监测，发生异常则自动通知告警，实现智能看护。	15308181291
38	四川跨客通科技有限公司	一键呼救护身符	产品使用便捷式硬件终端，结合4G/5G/GPS/北斗等技术，为老人提供一键呼叫，自动定位，一键紧急求救等功能。该产品具有待机时间长，定位准确，通信延迟低，小巧易带，故障率低等特点，既能方便联系家人、呼叫服务，也能紧急求救，自动定位寻人。	15308181291
39	洪雅九如城养老服务有限公司	监护手表	产品具有长时间不动报警、心率异常报警、手动一键报警、心率监测、血氧检测、睡觉检测、活动计步等功能，利用运营商基站网络传输、出厂已预装通信卡、即买即用，IP68防水设计。产品室内支持定位信标实现房间级定位，室外支持北斗、GPS、WIFI等定位方式。	17302828444
40	成都集思鸣智科技有限公司	大脑生理与认知功能辅助评估系统	产品获得了四川省创新医疗器械绿色通道认定，并于2023年在四川大学华西医院、成都大学附属医院顺利完成400例GCP临床验证，准确率高达85%，实现了对轻度认知功能障碍进行早期、客观的辅助诊断。这是国际上唯一一款已获批且能够对MCI进行客观早期辅助诊断的产品。可以为医疗机构、养老机构、社区提供安全无创、高效便捷的检测手段，对老年人进行长期性，周期性的大脑认知的评估，帮助社会、家庭对老年人大脑认知功能在早期就能得到防治，干预和治疗，有效减轻对社会和家庭的负担。	19183978229
41	成都集思鸣智科技有限公司	认知训练数字疗法	产品主要用于老年人大脑认知功能的评估和康复训练。产品将临床常用的多种认知心理评估量表和认知功能训练手段通过数字化方式实现，使得医生和老年人都可以通过电脑和平板远程线上交互，还可以辅助医生高效、快捷地完成对老年人的认知功能评估和认知功能训练。	19183978229
42	四川信息职业技术学院	无人看护的智能输液管理系统	产品在不改变输液器形态的条件下，通过实时检测输液是否正常、发生异常的处理时效、病人的心率、血压等参数，完成输液信息实时WIFI传送、处理、可视化与预警功能，解决失能病患在无人看护时的安全输液问题，实现无需陪护的“电子护士”功能。护士站、管理者与病人家属通过APP移动终端可实时查看病床使用率与输液情况。产品适用于敬老院、养老院、社区/乡镇和规模化医院与康养机构，普适性强，操控简单，使用成本低。项目已入库国家科技成果库，授权实用新型专利1项，登记软件著作权2项，并在广元市第二人民医院等3家医疗/康养机构临床应用近3年，深受医患双方好评。	18111361511
43	博奥颐和类经堂（成都）门诊部有限公司	孝欣老年健康护理多功能椅	产品是一款自主研发的平台式健康家居设备，针对老年人的坐、起、憩等姿势，采用人体工程智能仿真分析技术，进行动态精准的实际测绘，旨在为提升老年人群自主生活能力和品质。	13458587008
44	四川省崇州锦海医疗器械有限公司	中医经络检测仪	产品将中医经络理论与现代能量医学结合，通过采集人体生物电波动，利用大数据分析后产生报告，是国家"973""十一五"中医现代化项目的基础采集设备，经过长达8年的临床验证和研究试用，反馈其诊断结果和临床症状吻合度达95％以上，尤其对慢性疾病的早期诊断、突发疾病的早期预警、亚健康问题的及时反馈具有独特的作用。仪器操作简单，诊断报告图文并茂解读容易，对提升基层中医医技水平、服务智慧健康养老具有非常大的帮助。	18980773869
45	四川千里倍益康医疗股份有限公司	便携式深层肌肉按摩仪	产品针对老年人骨骼强度较低，易损伤等问题，创新研发了骨骼识别保护技术，通过智能算法识别骨骼，当按摩仪经过骨骼部位时进入怠速模式，从而避免老年人因按摩仪使用不当造成骨骼损伤。产品实现了轻量化、智能化设计，产品更智能、更安全、更适用于老年人使用。产品在自主研发过程中，形成了多维动态降噪技术、骨骼识别保护技术、高频振动显示重影消除算法、可变振幅技术等多项关键核心技术，并对应核心技术布局了大量专利。其中“ZL202110404356.1电动按摩器及其基于PWM的骨骼识别方法”专利荣获2022年度四川省专利奖三等奖。	13708054108

46	四川千里倍益康医疗股份有限公司	膝关节按摩仪	产品是一种集温热、震动、有序按压为一体的关节按摩设备，可通过对人体膝关节穴位的加热和仿生按摩，促进新陈代谢，缓解肌肉疲劳，能有效缓解老年人群关节疼痛、关节灵活度降低、肌肉萎缩等症状，实现老年人群的居家康复理疗。产品操控简便，智能定时，自动停止功能，使用更安全，更适用于老年人群。	13708054108